需求内容-技工手机12把

一、功能用途

精确调节牙科手机转速，无级变速功能以及巡航定速功能大大提供了工作效率。尤其适用于抛光、打磨、雕刻、石膏修型、常规冠修复的精细制作，氧化锆，金属材料，硬质材料均可使用。

二、技术参数

1、转速:1000~50000转/分钟。

2、功率:≤70W。

△3、扭矩:最大值7.8N.cm。

4、支持手动调速功能。

5、脚踏板无级变速。

6、正反转任意切换。

7、自动过载保护功能。

△8、可搭配有碳刷手柄使用,有碳刷手柄与无碳刷手柄无法同时使用。

9、故障报警功能:在发生故障能准确的显示故障代码。

三、配置清单

1、主机12台

2、附有磁性钻头固定器的手柄12支

3、变速控制脚踏板12个

4、电源线12根

5、手柄桌面支架12个

6、手柄插入支架12个

7、维修用具12个

四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。