                       
需求内容-电子比色仪一套
一、功能用途
电子比色仪可提供天然牙的正确颜色并显示出相应修复体材料的颜色。
二、技术参数
1.重量≤450g(除电源外)
2.使用温度范围：15°C至40°C
3.包含功能：
（1）基础色测量：
天然牙的基础色测量
显示天然牙的基础颜色
显示瓷块颜色
显示牙齿漂白指数
显示A1-D4经典色系颜色
显示3D系列颜色及中间色
（2）平均色测量：
天然牙平均色测量
天然牙测量
天然牙多点测量
（3）检查修复体颜色。
三、配置清单
1.手柄×1
2.充电底座×1
3.充电电池一套
4.防感染膜×100片
5.电源线（充电器）×1
6.常用颜色四层色玻璃陶瓷瓷块15盒（5块/盒）
四、售后服务要求
[bookmark: _GoBack]1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
