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一、功能用途
用于临床病历收集。
二、技术参数
（1）.单反相机
1.传感器尺寸：全画幅
2.传感器有效像素≥3200万像素
3.ISO感光度：100-64000
4.支持机身防抖
5.连拍速度：电子快门≥40张/秒；机械快门≥6张/秒
6.视频录制支持≥7K
7.液晶显示屏触摸屏
8.存储卡插槽：双卡槽
9.仅机身重≥600g
（2）.定焦镜头
1.镜头为定焦焦距
2.定焦焦距范围：90-105MM
3.镜头与单反相机同一生产商，且镜头卡口适配投标单反相机
（3）.环形闪光灯
环形闪光灯与单反相机同一生产商。
三、配置清单
配置一（1套）：单反相机1台、相机原装电池1块、定焦镜头1个、环形闪光灯1个、闪光灯转接环1个；
配置二（2套）：单反相机2台、相机原装电池4块、定焦镜头2个、环形闪光灯2个、闪光灯转接环2个、环形闪光灯充电电池4套（配充电器2个）。
四、售后服务要求
1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
