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第一章 招标公告
1.1 项目基本信息
· 项目名称：厦门医学院附属口腔医院阶梯会议室座椅采购及安装项目
· 招标人：厦门医学院附属口腔医院
· 最高限价：9.8万
· 招标内容：会议室座椅采购及安装，具体要求详见招标文件技术参数部分
1.2 招标货物数量及规格
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	主要规格
	备注

	1
	会议室座椅
	座
	100
	座椅基本中心距 540±5mm，座包打开深度 440±5mm，基本椅高 930±5mm
	含安装服务



1.3 投标人资格要求
1. 具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业或其他组织；
2. 具有有效的营业执照，经营范围包含家具生产或销售相关内容；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本项目不接受联合体投标。
第二章 投标人须知
2.1 投标费用
投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章 技术参数及要求
3.1 总体要求
1. 本次采购的会议室座椅需满足厦门医学院附属口腔医院报告厅使用需求，符合国家相关标准和规范；
2. 所有产品必须为全新、未使用过的合格产品，不得提供二手或翻新产品；
3. 产品质量需达到国家优质产品标准，通过相关质量检测认证。
3.2 详细技术参数
3.2.1 基本尺寸要求
· 座椅基本中心距：540±5mm
· 座包打开深度：440±5mm
· 基本椅高：930±5mm
3.2.2 下藏式收纳写字板要求
1. 写字板链接铝头、托板：采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型
2. 写字板面板：采用优质多层板经模具加压成型
3. 固定方式：机械原理高强度螺栓，确保链接部位越用越结实，无松弛现象
4. 面板尺寸：长度 298±5mm，宽度 260±5mm，厚度 12±2mm
5. 倾斜角度：扶手和写字板向上倾斜 6.5 度，保证书写自然状态
6. 功能要求：打开回收时需带消音功能，无反弹力与噪音
3.2.3 座椅布料要求
1. 材质：高级针织面料（布料种类由业主最终选择确认）
2. 性能要求：渗透力强，富有弹性，经过防静电处理
3.2.4 座椅海绵要求
1. 材质：采用高密度环保聚氨酯定型海绵原料
2. 生产工艺：经模具冷固发泡一体成型
3. 性能要求：强度高，回弹性好，长期使用不易变形
3.2.5 钢材及金属部件要求
1. 材质：所有钢材使用优质钢材
2. 焊接工艺：焊接件采用机器人焊接，保证焊接质量
3. 扶手支架：采用冷轧板或型材冲压成型
3.2.6 座椅扶手盖要求
1. 材质：优质橡胶木木材有线分割而成
2. 表面处理：涂 5 层高档环保聚氨酯油漆
3. 造型要求：曲线造型，不变形、不开裂
4. 尺寸规格：长度 278±5mm，宽度 50±5mm，高度 41±5mm
3.3 样品要求
需提供【“白胚铝合金站脚”】、【白胚铝合金写字板支架】实物小样各1个。（具体尺寸详见结构图，未标注偏离尺寸的允许偏离±5mm），未提供样品或提供的样品不齐全或不符合结构尺寸、款型、外观的，作无效投标处理。
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第四章 投标报价
4.1 报价方式
1. 本次投标报价采用固定总价方式，包含产品制造、运输、安装、调试、税费、售后服务等所有费用；
2. 投标人应在投标报价表中详细列明单价、数量、总价、税率等信息；
4.2 报价要求
1. 投标报价应真实反映产品价值和市场行情，不得恶意低价竞争；
2. 投标人应充分考虑项目实施过程中的各种风险因素，报价一经确认，不得因任何理由调整；
3. 投标总价应与各分项报价合计一致，如出现不一致，以各分项报价合计为准；
4. 报价表需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。
4.3 价格评审
1. 评标委员会将对投标报价的合理性、完整性进行评审；
2. 低于成本价的投标报价将被视为无效投标；
3. 报价评审将结合技术响应情况、售后服务等因素综合考虑。
第五章 其他条款
5.1 交货地点
厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院9楼报告厅（湖里区吕岭路1309号）
5.2 质量验收
1. 货物到达现场后，买卖双方共同对货物的数量、规格、外观等进行初步验收；
2. 安装完成后，招标人组织专业人员按照招标文件技术参数要求进行最终验收；
3. 验收合格后，双方签署验收报告；找别人凭中标人开具的发票以银行转账的形式付款。
5.3 质量保证期
1.质量保证期：自验收合格之日起3年；
2.质保期内，如产品出现质量问题，投标人应在接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理；
3.质保期内所有维修服务免费，更换零部件免费；
4.质保期满后，投标人应提供终身维护服务，只收取成本费用。
5.4 交货时间
1.合同签订后20天内。
第六章 评标办法
6.1 评分标准
1.技术商务评审表格，满分70分；
	序号
	评分因素及评分细则
	满分分值

	1-1
	根据磋商供应商对“第三章 技术参数及要求”响应情况进行评价：
完全满足采购清单要求的得20分，存在负偏离或不满足的一项扣1分，扣完为止。
注：需提供参数偏离表。
	20

	1-2
	根据磋商供应商针对本项目提供的供货组织方案（产品出库、产品运输、安装调试措施等）进行评价：方案完整详细得6分；方案内容简要、基本可行得3分，方案要点表述不清或不可行的不得分。
	6

	1-3
	根据磋商供应商针对本项目提供的质量保证措施以及提供不合格货物退换方案进行评价：方案完整详细得5分；方案内容简要细节不完善、表述较笼统得2分；方案要点表述不清或不可行的不得分。
	5

	1-4
	根据供应商针对本项目提供的产品供货安排进度、现场安装投入人员及技术力量等情况进行评价：有对供货安排进度、现场安装投入人员及技术力量等情况进行具体、明确、详细描述的，得6分，提供相关进度、人员及技术配置说明，但内容简略、细化程度不足，基本满足项目需求得3分；未提供不得分。
	6

	1-5
	磋商供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供一个得2分；未提供得0分。
	6

	1-6
	供应商或所投产品制造商具有有效期内家具产品有害物质限量认证证书，认证单元包括：木家具、软体家具、钢木家具、金属家具4种类别的得4分，需提供证书复印件，否则不得分。
	4

	1-7
	供应商或所投产品制造商具有有效期内低VOCs家具产品认证证书，认证单元包括：木家具、软体家具、钢木家具、金属家具4种类别的得4分，需提供证书复印件，否则不得分。
	4

	1-8
	供应商或所投产品制造商具有有效期内人类工效学认证证书，认证单元包括：桌台类、柜架类、沙发类3种类别的得4分，需提供证书复印件，否则不得分。
	4

	1-9
	供应商或所投产品制造商具有有效期内产品防腐蚀认证证书，认证单元包括：钢木家具、金属家具2种类别的得4分，需提供证书复印件，否则不得分。
	4

	1-10
	根据供应商提供的售后维保方案进行评价：
①有提供售后维保方案（包含售后维保的内容、服务人员配备以及售后维保具体手段或工具）的得3分；
②在满足①的基础上，明确保修方式，提供上门保修服务，设置固定人员与采购人联系售后服务，保修方法有利于延长产品使用寿命的得5分；
③未提供或不符合上述情形的不得分。
	5

	1-11
	根据供应商2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩的有效证明文件进行评价，每个有效业绩得3分，满分6分。
	6


2.报价评审
2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入报价分计算环节：
①报价高于预算价；
②投标报价高于最高限价；
③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.2报价评审，满分为30分。
以各投标人所报总报价的最低价为基准价；
3、计算总分（满分为100分）
   计算方法：投标人总得分 = 商务技术得分+报价得分
第七章 售后服务要求
7.1 服务承诺
1. 投标人应提供详细的售后服务方案，明确服务内容、服务方式、服务时限等；
2. 建立完善的售后服务体系，设立专门的售后服务热线和联系人；
3. 定期对产品使用情况进行回访，及时发现和解决问题。
7.2 维修服务
1. 质保期内，产品出现质量问题，投标人应免费提供维修或更换服务；
2. 接到维修通知后，应在规定时间内到达现场处理，一般问题应在24小时内解决，重大问题应在48小时内提出解决方案；
3. 维修服务完成后，应向招标人提交维修报告，说明问题原因及处理结果。
7.3 培训服务
1. 投标人应为招标人提供免费的产品使用和维护培训服务；
2. 培训内容包括产品结构、使用方法、日常维护、注意事项等；
3. 培训方式可采用现场培训或集中培训，确保相关人员能够熟练操作和维护产品。
第八章 投标文件组成
8.1投标文件
投标文件应包括但不限于以下内容：
1. 投标函；
2. 法定代表人身份证明或授权委托书；
3. 营业执照副本复印件（加盖公章）；
4. 投标报价表（含单价、总价、税率等）；
5. 技术响应文件（详细说明对招标文件技术参数的响应情况）；
6. 售后服务方案；
7. 相关资质证书及检测报告；
8. 业绩证明材料（近三年内类似项目合同复印件）。
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